135

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 135
SPERRSCHALTER FÜR FENSTERHEBER HINTEN
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

A1 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
B1 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
A2 | 0.35 | 20T | STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
B2 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
B3 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT