203

| ЭЛПРОВ. ВОДИТ. ДВЕРИ
X84

#### 203
ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ВОДИТ. ДВЕРИ
B84/LVAVEI/DG B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | 21E | УПР. - ОПУСКАНИЯ СТКЛ. В ОБЫЧ. РЕЖ. ИМП. СТКЛПОД.
2 | 0.5 | 21C | УПР. - ОПУСКАНИЯ СТКЛ. В ОБЫЧ. РЕЖ. ИМП. СТКЛПОД.
3 | 2.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
4 | 1.4 | BP55 | "+" АККУМ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ИМП. ЭЛ.СТЕКЛОПОДЪЕМНИА ДВЕРИ ВОД.
6 | 0.5 | 21K | СИГН. ПОСЛ. ВКЛ. СТКЛПОД. И ЛЮКА КР. С ЭЛ.ПР.С ФУНКЦ. ПРОТИВОЗАЩ.