653

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 653
KOMBIINSTRUMENT (UHR/AUSSENTEMPERATUR/RADIO/FUNKTELEFON)
PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06/SSNAV

4 | 0.35 | 47Z | SIGNAL AUSSENTEMPERATUR / DISPLAY
5 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
6 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
7 | 0.35 | 19E | STEUERUNG (-) FERNLICHT
8 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
9 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
11 | 0.35 | 34V | SIGNAL ABSCHIRMUNG (MASSE) I2C (RADIO-TYP)
12 | 0.35 | 34Z | FUNKTIONSSIGNAL RADIO
13 | 0.35 | 34S | SIGNAL DATENBUS (SCHNITTSTELLE) RADIO I2C (RADIO-TYP)
14 | 0.35 | 34T | ZEITSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
15 | 0.35 | 34U | INDENTIFIZIERUNGSSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)