R369

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R369
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / MULTIMEDIA
DG EBASE/ABLAV DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP DD

1 | 1.4 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
2 | 0.35 | 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR
3 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
6 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
7 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
10 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
11 | 1.4 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
12 | 0.35 | 133B | SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
13 | 0.35 | 133C | SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
14 | 0.35 | 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
15 | 0.35 | 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
16 | 0.35 | 34DR | SIGNAL CANH RADIO
17 | 0.35 | 34DS | SIGNAL CANL RADIO
18 | 0.35 | 34GD | SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION
19 | 0.35 | 34AM | + AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
20 | 2.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER