1001

| CABLAGE ARRIERE GAUCHE
X84

#### 1001
RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
B84,S84/DG/EQGPL/EBASE B84,S84/DG/EQGPL/EPACK B84,S84/DD/EQGPL

A | 0.35 | 3YB | SIGNAL 5 VOLTS JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
B | 0.35 | 3RD | SIGNAL JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
C | 0.35 | 3XC | - CAPTEUR PRESSION GAZ NATUREL VILLE
D | 1.4 | 3VK | COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE
E | 0.5 | MAQ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE DROITE