1550

| CABLAGE MOTEUR
F9Q804

#### 1550
BOITIER INTERFACE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
TOUT TYPE

1 | 2.5 | 3JB | COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
2 | 0.5 | 3JAA | COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
3 | 2.5 | 3JD | COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 3
4 | 5.0 | BP27 | + BATTERIE PROTEGE > FONCTIONS MOTEUR
5 | 5.0 | BP35 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE BOITIER PRECHAUFFAGE
6 | 0.5 | 3JA | COMMANDE BOBINE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
7 | 2.5 | 3JC | COMMANDE+ BOUGIE CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
8 | 0.5 | HK8 | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CHAUFFAGE ADDITIONNEL