R341

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R341
FAHRERSITZ / BODENBLECH
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

3 | 0.35 | 60CL | MASSE POSITION FAHRERSITZ
4 | 0.35 | 60BP | POSITIONSSIGNAL FAHRERSITZ
5 | 0.35 | 60DU | SIGNAL KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
6 | 0.35 | 60DV | MASSE KONTROLLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
7 | 0.35 | 60D | + SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
8 | 0.35 | 60E | - SIGNAL GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
9 | 0.35 | 60AK | STEUERUNG (+) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
10 | 0.35 | 60AL | STEUERUNG (-) BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
11 | 0.35 | 60AR | STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
12 | 0.35 | 60AS | STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
13 | 0.35 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
19 | 0.35 | 79K | STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG LINKS
20 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
21 | 1.0 | BPR1 | DAUERSTROM ÜBER RELAIS
22 | 1.0 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
14 | 0.35 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH