120

| CABLAGE MOTEUR
K9K728,K9K729

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

A1 | 0.5 | 3KJ | + DEBIMETRE AIR
B1 | 0.5 | 3GC | +CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
C1 | 0.5 | 3LQ | +CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D1 | 0.5 | 3LX | +CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
F1 | 0.5 | 3DQ | - CAPTEUR CLIQUETIS
G1 | 0.5 | 3S | SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
K1 | 0.5 | TB1 | TRESSE DE BLINDAGE CAPTEUR CLIQUETIS
A2 | 0.5 | 3DV | SIGNAL+ DEBITMETRE AIR
B2 | 0.5 | 3EL | SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
C2 | 0.5 | 3LP | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D2 | 0.5 | 3LY | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
E2 | 0.5 | 3CQ | SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
F2 | 0.5 | 3BG | SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G2 | 0.5 | 3FAB | SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
H2 | 0.5 | 3C | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
J2 | 0.5 | 3KQ | SIGNAL TEMPERATURE AIR
K2 | 0.5 | 3B | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
M2 | 0.75 | 3MG | COMMANDE- ELECTROVANNE PRESSION TURBO
A3 | 0.5 | 3DW | SIGNAL- DEBITMETRE AIR
B3 | 0.5 | 3JM | - ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
C3 | 0.5 | 3LN | - CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
D3 | 0.5 | 3LZ | - CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
E3 | 0.5 | 3PL | MASSE CAPTEUR ARBRE A CAMES RANGEE A>B
F3 | 0.5 | 3BL | SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G3 | 0.5 | 3LD | - CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
H3 | 0.5 | 3JK | - TEMPERATURE EAU
L3 | 0.75 | 3GB | COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
A4 | 0.75 | 3L | + INJECTEUR 1
B4 | 0.75 | 3KW | COMMANDE INJECTEURS 1
C4 | 0.75 | 3LB | + INJECTEUR 3
D4 | 0.75 | 3KY | COMMANDE INJECTEURS 3
E4 | 0.75 | 3LC | + INJECTEUR 4
F4 | 0.75 | 3KZ | COMMANDE INJECTEURS 4
G4 | 0.75 | 3LA | + INJECTEUR 2
H4 | 0.75 | 3KX | COMMANDE INJECTEURS 2
M4 | 0.75 | 3HI | COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT