140

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 140
STELLMOTOR ZV FAHRERSEITE
B84,S84/LVAVEL/DG B84/LVAVEI/DG B84,S84/DG/EPACK

A | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
B | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
C | 0.5 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
D | 0.5 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE