120

| KABELSTRANG MOTOR
F4R770,F4R771

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

B1 | 0.75 | 3GK | SIGNAL VORDERE LAMBDA-SONDE
C1 | 0.75 | 3GH | MASSE VORDERE LAMBDA-SONDE
D1 | 0.5 | 3AC | STEUERUNG (-) RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
E1 | 0.5 | 3BB | STEUERUNG MAGNETVENTIL AKTIVKOHLEFILTERENTLÜFTUNG
L1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
M1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
A2 | 0.75 | 3GL | SIGNAL HINTERE LAMBDA-SONDE
B2 | 0.75 | 3GJ | MASSE HINTERE LAMBDA-SONDE
L2 | 1.0 | 3GF | STEUERUNG (-) BEHEIZUNG VORDERE LAMBDA-SONDE
L3 | 1.0 | 3GG | STEUERUNG (-) BEHEIZUNG HINTERE LAMBDA-SONDE
M3 | 1.0 | 3CW | STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 2-3
M4 | 1.0 | 3CV | STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 1-4