1094

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 1094
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES /CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE
TOUT TYPE

1 | 4.0 | MAH | MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES
2 | 4.0 | BP8 | + BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES
3 | 2.5 | BP14 | + BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
4 | 2.5 | MAH | MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES
5 | 0.5 | 4C | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
6 | 0.5 | 4H | +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
8 | 0.5 | 4T | +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
9 | 0.5 | 4N | +CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
10 | 0.5 | 4M | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
11 | 0.75 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
14 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN BAS ANTI BLOCAGE DES ROUES
15 | 0.5 | 4CY | -CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE
16 | 0.5 | 4CW | SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
18 | 0.5 | 4CV | SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
20 | 0.5 | 4CX | SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
22 | 0.5 | 4GJ | COMMANDE RELAIS ALLUMAGE FEUX STOP
26 | 0.5 | 4E | +CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
27 | 0.5 | 4G | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
28 | 0.75 | SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE
29 | 0.5 | 4S | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
30 | 0.75 | 65G | COMMANDE FEUX STOP >RELAIS
31 | 0.5 | 4AQ | COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
33 | 0.75 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
35 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN HAUT ANTI BLOCAGE DES ROUES
37 | 0.5 | 4BZ | SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)