1337

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q804

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
ALLE TYPEN

3 | 0.5 | 2K | SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
6 | 0.5 | 26Z | SIGNAL (+) LEERLAUFSTELLUNG AUTOMATIKGETRIEBE
8 | 0.5 | 2JD | + STROMZUFUHR GENERATOR (ERREGUNG)
9 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
10 | 0.75 | 32B | SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
11 | 0.75 | 32A | SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
12 | 0.5 | 28A | STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK