R341

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R341
SIEGE CONDUCTEUR / PLANCHER
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

3 | 0.35 | 60CL | MASSE POSITION SIEGE CONDUCTEUR
4 | 0.35 | 60BP | SIGNAL POSITION SIEGE CONDUCTEUR
5 | 0.35 | 60DU | SIGNAL TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR
6 | 0.35 | 60DV | MASSE TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR
7 | 0.35 | 60D | +SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
8 | 0.35 | 60E | -SIGNAL PRETENSIONNEUR CONDUCTEUR
9 | 0.35 | 60AK | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR
10 | 0.35 | 60AL | COMMANDE- PRETENSIONNEUR VENTRAL CONDUCTEUR
11 | 0.35 | 60AR | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX
12 | 0.35 | 60AS | COMMANDE- AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR THORAX
13 | 0.35 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
19 | 0.35 | 79K | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT GAUCHE
20 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
21 | 1.0 | BPR1 | + BATTERIES > RELAIS
22 | 1.0 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
14 | 0.35 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE