R3

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R3
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/FAHRERTÜR
X84 B84,S84/DG/EPACK X84 B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
2 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
3 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
4 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
5 | 0.35 | 20T | STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
6 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
9 | 0.35 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
10 | 0.35 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
11 | 0.35 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
12 | 0.35 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
13 | 0.35 | 23A | SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
14 | 0.35 | 23B | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
15 | 0.35 | 23C | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
16 | 0.35 | 23D | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
17 | 0.35 | 23G | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
18 | 1.4 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
19 | 0.35 | 23H | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
20 | 0.35 | 23J | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
21 | 0.35 | 23K | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
22 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
23 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
24 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
28 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
29 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
39 | 3.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
41 | 0.5 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
42 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
43 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
45 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
25 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
25 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
26 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
26 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
33 | 0.5 | 26P | + INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
34 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
35 | 0.5 | 26T | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF FAHRERSEITE
37 | 0.35 | 26AA | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
38 | 0.35 | 26AB | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR