119

| KABELSTRANG MOTOR
F4R770,F4R771

#### 119
STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
BVA4/TLMEXI BVA4/SSTLMEXI

1 | 1.0 | 5AU | + SEQUENZVENTIL
2 | 0.75 | 5DD | + MAGNETVENTIL STEUERUNG DURCHFLUSSMENGE ÖLKÜHLER
4 | 0.75 | 5CQ | SIGNAL ANZEIGE AUTOMATIKGETRIEBE
7 | 0.75 | 5AX | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 3
8 | 0.75 | 5AY | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 4
9 | 0.75 | 5AW | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 2
10 | 0.75 | 5AV | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 1
11 | 0.75 | 5DU | STEUERUNG (-) VERRIEGELUNG SCHALTHEBEL
12 | 0.75 | 5DN | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL STEUERUNG DURCHFLUSSMENGE ÖLKÜHLER
13 | 0.75 | 5DL | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 3
14 | 0.75 | 5DM | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL 4
16 | 0.75 | 5A | SIGNAL (+) SCHALTER BREMSPEDAL
18 | 0.75 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
19 | 1.0 | 5BX | STEUERUNG MODULATIONS-MAGNETVENTIL ÜBERBRÜCKUNG
20 | 1.0 | 5AZ | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 5
24 | 0.75 | 5U | + SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
25 | 0.75 | 5V | - SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
26 | 1.0 | 5BA | + MODULATIONS-MAGNETVENTIL
27 | 2.0 | AP4 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE
28 | 2.0 | N | ELEKTRONIKMASSE
31 | 0.75 | 5DG | SIGNAL 2 MEHRZWECKSCHALTER
32 | 0.75 | 5DH | SIGNAL 3 MEHRZWECKSCHALTER
33 | 0.75 | 5DJ | SIGNAL 4 MEHRZWECKSCHALTER
36 | 0.75 | 5FM | STEUERUNG IMPULS-MEHRZWECKSCHALTER KONTAKT UNTEN
37 | 0.75 | 5H | STEUERUNG IMPULSSCHALTER N+1
38 | 0.75 | 3MS | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H MOTOR
39 | 0.75 | 3MT | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L MOTOR
42 | 0.75 | 5DK | - MEHRZWECKSCHALTER > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
45 | 0.75 | 5DA | SIGNAL (+) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
46 | 0.75 | 5DB | SIGNAL (-) GEBER GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHL
53 | 0.75 | 5BC | - DRUCKMAGNETVENTIL 1
54 | 0.75 | 5BB | STEUERUNG (-) SEQUENZVENTIL 6
55 | 0.75 | 5W | SIGNAL (+) SYSTEMDRUCKGEBER AUTOMATIKGETRIEBE
56 | 1.0 | BP42 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE