1512

| ЭЛПРОВ. ВОДИТ. ДВЕРИ
X84

#### 1512
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

2 | 0.35 | 22A | УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
3 | 0.35 | 22D | УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 2, ПЕР. СТКЛПОД.
4 | 0.35 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
5 | 0.5 | 21C | УПР. - ОПУСКАНИЯ СТКЛ. В ОБЫЧ. РЕЖ. ИМП. СТКЛПОД.