R341

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R341
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ / ПОЛ
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

3 | 0.35 | 60CL | "МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
4 | 0.35 | 60BP | СИГН. ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
5 | 0.35 | 60DU | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
6 | 0.35 | 60DV | "МАССА" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
7 | 0.35 | 60D | +СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
8 | 0.35 | 60E | -СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
9 | 0.35 | 60AK | УПР. + ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
10 | 0.35 | 60AL | УПР. - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
11 | 0.35 | 60AR | УПР. + БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВОДИТ.
12 | 0.35 | 60AS | УПР. - БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВОДИТ.
13 | 0.35 | MZ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПАНЕЛИ ЗАДКА
19 | 0.35 | 79K | УПР. + РЕЛЕ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
20 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
21 | 1.0 | BPR1 | + АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ > РЕЛЕ
22 | 1.0 | MZ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПАНЕЛИ ЗАДКА
14 | 0.35 | MZ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПАНЕЛИ ЗАДКА