134

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 134
SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
2 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
4 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
5 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
6 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
7 | 0.35 | 40C | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
8 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
9 | 0.35 | 40A | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
10 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL