120

| CABLAGE MOTEUR
K9K728,K9K729

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

F1 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
F2 | 0.5 | 3FF | COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
G2 | 2.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
H2 | 2.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
D3 | 0.5 | 3FY | SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
C3 | 0.75 | 38X | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
G3 | 0.75 | 38U | CURSEUR RHEOSTAT
C4 | 0.75 | 38Y | +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
A2 | 0.75 | 3WU | - CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE
B3 | 0.5 | 3WT | SIGNAL CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE
A3 | 0.75 | 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR
A4 | 0.75 | 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR