135

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 135
COMMANDE VERROUILLAGE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

A1 | 0.35 | BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
B1 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
A2 | 0.35 | 20T | COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
B2 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
B3 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE