1337

| CABLAGE MOTEUR
K9K722

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
CA,CAREG/SANFLT CA,CAREG/FLTDIE

2 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
3 | 0.5 | 2K | SIGNAL CHARGEUR ALTERNATEUR
6 | 0.5 | 26Z | SIGNAL+ POINT MORT BOITE VITESSE AUTOMATIQUE
8 | 0.5 | 2JD | + EXCITATION ALTERNATEUR
10 | 0.5 | 32B | SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
11 | 0.5 | 32A | SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
12 | 0.5 | 28A | COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE