120

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q804

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
ALLE TYPEN

A1 | 0.5 | 3JAA | STEUERUNG RELAISSPULE ZUSATZHEIZUNG 2
D1 | 0.5 | 3ABT | - TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
E1 | 0.5 | 3MG | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL LADEDRUCKREGELUNG
G1 | 2.0 | 3KZ | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
H1 | 2.0 | 3KW | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
B2 | 0.5 | 3TL | SIGNAL DRUCKGEBER DIFFERENZIAL REINLUFTFILTER
C2 | 0.5 | 3JM | - EGR-MAGNETVENTIL
E2 | 0.5 | 3FF | STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
G2 | 2.0 | 3KX | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
H2 | 2.0 | 3KY | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
C3 | 0.75 | 38U | DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
E3 | 0.5 | 115A | SIGNAL (-) ÖLTEMPERATURFÜHLER
F3 | 0.5 | 3TK | - DRUCKGEBER VOR REINLUFTFILTER
G3 | 2.0 | 3CR | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
H3 | 2.0 | 3CU | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
A4 | 0.5 | 3FY | DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
E4 | 0.5 | 3ABS | SIGNAL+ TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
G4 | 2.0 | 3CS | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
H4 | 2.0 | 3CT | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 3