119

| CABLAGE MOTEUR
F4R770,F4R771

#### 119
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
BVA4/TLMEXI BVA4/SSTLMEXI

1 | 1.0 | 5AU | +ELECTROVANNE DE SEQUENCE
2 | 0.75 | 5DD | + ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
4 | 0.75 | 5CQ | SIGNAL AFFICHEUR BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
7 | 0.75 | 5AX | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 3
8 | 0.75 | 5AY | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 4
9 | 0.75 | 5AW | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 2
10 | 0.75 | 5AV | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 1
11 | 0.75 | 5DU | COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
12 | 0.75 | 5DN | COMMANDE- ELECTROVANNE PILOTAGE DEBITMETRE ECHANGEUR
13 | 0.75 | 5DL | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
14 | 0.75 | 5DM | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 4
16 | 0.75 | 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
18 | 0.75 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
19 | 1.0 | 5BX | COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION PONTAGE
20 | 1.0 | 5AZ | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 5
24 | 0.75 | 5U | +CAPTEUR PRESSION LIGNE
25 | 0.75 | 5V | - CAPTEUR PRESSION LIGNE
26 | 1.0 | 5BA | +ELECTROVANNE DE MODULATION
27 | 2.0 | AP4 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
28 | 2.0 | N | MASSE ELECTRONIQUE
31 | 0.75 | 5DG | SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
32 | 0.75 | 5DH | SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
33 | 0.75 | 5DJ | SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
36 | 0.75 | 5FM | COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
37 | 0.75 | 5H | COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1
38 | 0.75 | 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR
39 | 0.75 | 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR
42 | 0.75 | 5DK | - CONTACTEUR MULTIFONCTIONS > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
45 | 0.75 | 5DA | SIGNAL+ CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
46 | 0.75 | 5DB | SIGNAL- CAPTEUR VITESSE ENTREE BOITE VITESSES
53 | 0.75 | 5BC | - ELECTROVANNE DE PRESSION 1
54 | 0.75 | 5BB | COMMANDE- ELECTROVANNE DE SEQUENCE 6
55 | 0.75 | 5W | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION LIGNE
56 | 1.0 | BP42 | + BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE