R3

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R3
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
X84 B84,S84/LVAVEL/DG X84 C84,G84/LVAVEL/DG

10 | 2.0 | A1 | + APRES CONTACT FUSIBLE LEVE-VITRE > RELAIS
11 | 3.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
12 | 0.5 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
20 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
1 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
2 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
3 | 0.5 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
4 | 0.5 | 87H | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
6 | 1.0 | 34G | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
8 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE