1088

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 1088
ELEKTRISCHE LENKSÄULENVERRIEGELUNG
ALLE TYPEN

1 | 0.5 | NAM | ELEKTRONIKMASSE OBERER QUERTRÄGER LINKS
2 | 0.35 | 26I | + LENKSÄULENVERRIEGELUNG
3 | 0.35 | 26AZ | SIGNAL CAN H LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE
4 | 0.35 | 26J | STEUERUNG - SICHERHEITS-HALLGEBER
5 | 0.35 | AP15 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG MOTORFUNKTIONEN
6 | 0.35 | 26BA | SIGNAL CAN L LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE