1511

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 1511
COMMANDE CONDUCTEUR DOUBLE LEVE VITRE ARRIERE
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP DD/CPE

1 | 0.35 | 23H | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
2 | 0.35 | 23A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT
3 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
4 | 0.35 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
5 | 0.35 | 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE