1337

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q800,F9Q808

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

2 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3 | 0.5 | 2K | SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
6 | 0.5 | 26Z | SIGNAL (+) LEERLAUFSTELLUNG AUTOMATIKGETRIEBE
8 | 0.5 | 2JD | + STROMZUFUHR GENERATOR (ERREGUNG)
9 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
10 | 0.5 | 32B | SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
11 | 0.5 | 32A | SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
12 | 0.5 | 28A | STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK