299

| CABLAGE MOTEUR
K4J730,K4M764

#### 299
PLATINE DE SERVITUDES RELAIS
K4M764/EQGPL

A1 | 0.5 | AP31 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE CALCULATEUR ELECTRONIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE
B1 | 0.5 | 3JZ | COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
A2 | 0.5 | 3AC | COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
B2 | 0.5 | 3RB | COMMANDE RELAIS ACTIONNEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
A3 | 2.0 | BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
B3 | 2.0 | 3BR | + POMPE INJECTEUR ALLUMAGE
B4 | 2.0 | 3BS | COMMANDE BOBINE ALLUMAGE
A5 | 2.0 | 3BR | + POMPE INJECTEUR ALLUMAGE