1337

| 'ЭЛПРОВ. ПЕРЕДКА
X84

#### 1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
SPROJA/SLDECH PROJAB/SLDECH

1 | 0.35 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
2 | 0.35 | LPD | + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
3 | 1.0 | RPG | + ДАЛЬНИЙ СВЕТ ЛЕВОЙ ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР.
4 | 1.0 | RPD | + ДАЛЬНИЙ СВЕТ ПРАВ. ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР.
5 | 0.5 | CPD | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА
5 | 0.5 | CPD | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА
6 | 0.5 | CPG | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ЛЕВАЯ ФАРА
6 | 0.5 | CPG | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ЛЕВАЯ ФАРА
7 | 0.5 | 8F | "+" ПРАВЫХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР > РЕЗИСТОР
8 | 0.5 | 8E | "+" ЛЕВЫХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР > РЕЗИСТОР