756

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 756
UNITE DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AIRBAG /PRETENSIONNEUR
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

21 | 0.35 | 60DS | SIGNAL CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER
22 | 0.35 | 60DT | - CLE INHIBITION AIRBAG PASSAGER
1 | 0.5 | 60L | COMMANDE + EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
2 | 0.5 | 60H | + SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
3 | 0.35 | 60AM | COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
4 | 0.35 | 60AP | COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
7 | 0.35 | AP44 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DIRECTION ASSISTE ELECTRIQUE
10 | 0.35 | 133C | SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
11 | 0.35 | 133B | SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
12 | 0.5 | 60M | COMMANDE - EUROBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 2
13 | 0.5 | 60K | COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1
14 | 0.35 | 60AN | COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
15 | 0.35 | 60AQ | COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU2
18 | 0.5 | NAP | MASSE ELECTRONIQUE TUNNEL