1303

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 1303
MODUL EINKLAPPEN VIDEO-BILDSCHIRM
RAD03/NINAV3

1 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
7 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
9 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
13 | 0.35 | 46BC | FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYSTEM
14 | 0.35 | 46BB | FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYST. 1
15 | 0.35 | 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
16 | 0.35 | 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
17 | 0.35 | 34GD | SIGNAL EIN AUS 1 KOMMUNIKATION
18 | 0.35 | 46AD | STEUERUNG EIN/AUSSCHALTER NAVIGATIONSSYSTEM