319

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 319
TABLEAU COMMANDE CONDITIONNEMENT D''AIR
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 4.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
2 | 1.0 | 38AH | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
3 | 1.4 | 38AJ | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 2
4 | 3.0 | 38AK | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 3
5 | 4.0 | 38AL | COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4