645

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 645
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | 13E | УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
1 | 0.35 | 13E | УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
2 | 2.0 | NAM | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО ЛОНЖЕРОНА
3 | 0.75 | BPT | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
4 | 1.0 | 64C | УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ
5 | 1.0 | 64D | УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ
6 | 0.5 | 9P | УПР. + ЗАДН. ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ Ч/З ПРЕДОХР.
7 | 0.5 | 20S | РАЗР.ПОДАЧИ ПИТАН. НА ЭЛ.ДВИГ.ДЛЯ ОТКР.ДВЕРИ ЗАДКА
8 | 0.5 | 20AG | РАЗР ПОДАЧИ ПИТАН. НА ОТКР.,ЭЛ.ДВИГ.ПРИВОДА ЗАДН.СТКЛ.
9 | 0.35 | BPT2 | "+" АККУМ.БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЦЕПЬ ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ ОСВЕЩ.САЛОНА
10 | 0.35 | 13AC | УПРАВЛЕНИЕ "+" РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ОСВЕЩЕНИЯ НИШИ