1337

| CABLAGE MOTEUR
K4J730,K4M764

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
K4J730/CHAUFO K4J730/CA,CAREG K4M764/EQGPL

6 | 0.5 | AP11 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE
8 | 2.0 | 3BS | COMMANDE BOBINE ALLUMAGE
9 | 0.5 | H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
5 | 1.0 | 38R | COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
1 | 1.4 | BP42 | + BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
7 | 0.5 | AP31 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE CALCULATEUR ELECTRONIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE