133

| CABLAGE PORTE PASSAGER AVANT
X84

#### 133
COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE PASSAGER
B84,S84/DG/SCTHAB B84,S84/DG/CTHAB1,CTHAB2 C84,G84/DG/SCTHAB

A1 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
B1 | 1.4 | 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
A2 | 2.0 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
B2 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
A3 | 1.4 | 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
B3 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE