R251

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R251
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/RADIO TELÉPHONE
DG PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV DG RAD05,RAD06/SSNAV DG RAD03/NINAV3

1 | 0.35 | 107D | SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO
2 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
3 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
4 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
5 | 0.35 | 107A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE
6 | 0.35 | 107B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR RADIO TELEPHONE
7 | 0.35 | 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
8 | 0.35 | 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE