997

| KABELSTRANG MOTOR
K4J730,K4M764

#### 997
STEUERGERÄT FLÜSSIGGASBETRIEB
K4M764/EQGPL

A1 | 0.5 | 3MT | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L MOTOR
B1 | 0.5 | 3RD | SIGNAL VORRATGEBER FLÜSSIGGAS
C1 | 0.5 | 3RC | SIGNAL EIN-/AUSSCHALTER FLÜSSIGGAS
F1 | 0.5 | H7 | DREHZAHLSIGNAL > OT-Punkt > ZÜNDSPULE > EINSPRITZ-STEUERGERÄT > GENERATOR
G1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
H1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
A2 | 0.5 | 3MS | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H MOTOR
C2 | 0.5 | AP31 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG ELEKTRONISCHES GPL-STEUERGERÄT
G2 | 1.0 | 3HQ | STEUERUNG (+) FLÜSSIGGAS-DRUCKMINDERER > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
H2 | 1.0 | 3QZ | STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 3 FLÜSSIGGAS
A3 | 0.5 | 3NU | +FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER
B3 | 0.5 | 3NW | - FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER
D3 | 0.5 | 3XC | - DRUCKGEBER STADTGAS
E3 | 0.5 | 3VK | STEUERUNG MAGNETVENTIL FLÜSSIGGASTANK
F3 | 0.5 | 3RB | STEUERUNG RELAIS STELLGLIED FLÜSSIGGAS
G3 | 1.0 | 3QX | STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 1 FLÜSSIGGAS
H3 | 1.0 | 3RA | STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 4 FLÜSSIGGAS
A4 | 0.5 | 3YB | SIGNAL 5 VOLT FLÜSSIGAS-VORRATGEBER
B4 | 0.5 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
C4 | 0.5 | 3NV | SIGNAL FLÜSSIGGAS-DRUCKGEBER
E4 | 0.5 | 3WP | STEUERUNG RELAIS MAGNETVENTIL FLÜSSIGGASTANK
F4 | 0.5 | 3HF | STEUERUNG (-) RELAIS MAGNETVENTIL GPL-STEUERGERÄT
G4 | 1.0 | 3QY | STEUERUNG (-) EINSPRITZVENTIL 2 FLÜSSIGGAS
H4 | 1.4 | 3JZ | STEUERUNG (+) EINSPRITZVENTIL FLÜSSIGGAS