1550

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q804

#### 1550
SCHNITTSTELLENMODUL ZUSATZHEIZUNG
ALLE TYPEN

1 | 2.5 | 3JB | STEUERUNG (+) ZUSATZ-HEIZELEMENT 1
2 | 0.5 | 3JAA | STEUERUNG RELAISSPULE ZUSATZHEIZUNG 2
3 | 2.5 | 3JD | STEUERUNG (+) ZUSATZ-HEIZELEMENT 3
4 | 5.0 | BP27 | DAUERSTROM ABGESICHERT > MOTORFUNKTIONEN
5 | 5.0 | BP35 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG GLÜHSTEUERGERÄT
6 | 0.5 | 3JA | STEUERUNG RELAISSPULE ZUSATZHEIZUNG 1
7 | 2.5 | 3JC | STEUERUNG (+) ZUSATZ-HEIZELEMENT 2
8 | 0.5 | HK8 | DIAGNOSESIGNAL ZUSATZHEIZUNG