325

| RADIO/MULTIMEDIA DISPLAY INTERMEDIATE WIRING
DG

#### 325
RADIO SATELLITE CONTROL
PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06/SSNAV RAD03/NINAV3 RAD06

2 | 0.22 | 34AT | RADIO SATELLITE IN1 SIGNAL
3 | 0.22 | 34AR | RADIO SATELLITE SIGNAL L2
4 | 0.22 | 34AU | RADIO SATELLITE IN2 SIGNAL
5 | 0.22 | 34AQ | RADIO SATELLITE SIGNAL L1
6 | 0.22 | 34AS | RADIO SATELLITE IN0 SIGNAL
7 | 0.22 | 34AP | RADIO SATELLITE SIGNAL L0