240

| ЭЛПРОВ. ДВЕРИ ПЕРЕДН. ПАСС.
X84

#### 240
ПРАВОЕ НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА С ЭЛПРИВ. И ЭЛОБОГР.
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 15RP | УПР. + ЭЛЕКТРООБОГР. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА Ч/З ПРЕДОХР.
2 | 0.35 | 40B | УПР. ПЕРЕМ. В ВЕРТИК. ПЛОСК. ЗАДН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА СО СТОР. ПАСС.
3 | 0.35 | 40E | ОБЩИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДА НАР. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА
4 | 0.35 | 40D | УПР. ПЕРЕМЕЩ. В ГОР. ПЛОСК. НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА СО СТОР. ПАСС.
5 | 0.35 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
6 | 0.35 | 47C | СИГН. + ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
7 | 0.35 | 40W | УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЕМ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
9 | 0.35 | 40X | УПРАВЛЕНИЕ РАСКЛАДЫВАНИЕМ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
10 | 0.35 | 47D | СИГН. 0 В ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.