139

| KABELSTRANG TÜR HINTEN LINKS
B84,S84

#### 139
STELLMOTOR ZV HINTEN LINKS
EPACK EPACKP SUPCPE/EBASE

A | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
B | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
C | 0.5 | 87A | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN LINKS
D | 0.5 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
E | 0.5 | 20W | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG HINTEN
F | 0.5 | 20BG | SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN