1107

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1107
CAPTEUR CLUSTER
EBASE/ABLAV CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.5 | 4CV | SIGNAL REFERENCE CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
2 | 0.5 | 4BZ | SIGNAL TEST CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
3 | 0.5 | SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE
4 | 0.5 | 4CW | SIGNAL CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE)
5 | 0.5 | 4CX | SIGNAL CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE
6 | 0.5 | 4CY | -CAPTEUR LACET (TRAJECTOIRE) > ACCELERATION TRANSVERSALE