141

| ЭЛПРОВ. ДВЕРИ ПЕРЕДН. ПАСС.
X84

#### 141
ЭЛПРИВ. ЗАМКА ПАСС. ДВЕРИ
B84,S84/DG/SCTHAB B84,S84/DG/CTHAB1,CTHAB2 B84,S84/DG/EPACK

A | 0.35 | 87G | СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
B | 0.35 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
C | 0.5 | 20BD | УПР. ЭЛ.ДВИГ. ЗАМКОВ ПЕР./ЗАД. ДВ. ПАСС. НА ОТКР.
D | 0.5 | 20BK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИРАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ/ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ