1337

| KABELSTRANG FRONTTEIL
X84

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
LADECH

1 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
2 | 0.35 | LPD | + STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
3 | 1.0 | RPG | +FERNLICHT ABGESICHERT LINKS
4 | 1.0 | RPD | +FERNLICHT ABGESICHERT RECHTS
5 | 1.0 | CPD | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
6 | 1.0 | CPG | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT LINKS
7 | 0.5 | 8F | + NEBELSCHEINWERFER RECHTS > WIDERSTAND
8 | 0.5 | 8E | + NEBELSCHEINWERFER LINKS > WIDERSTAND