645

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 645
ZENTRALELEKTRONIK (UCH)
ALLE TYPEN

21 | 0.35 | 26T | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF FAHRERSEITE
22 | 0.35 | 26S | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF HINTEN FAHRERSEITE
23 | 0.35 | 26Q | SIGNAL INFRAROTSENSOR GRIFFE SEITENTÜREN BEIFAHRERSEITE
24 | 0.35 | 26AU | SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN VORNE
25 | 0.35 | 26AT | SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 1
26 | 0.35 | 26AY | SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN MITTE
27 | 0.35 | 26AB | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
28 | 0.35 | 26AG | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR FAHRERSEITE
29 | 0.35 | 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
30 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
31 | 0.35 | 26AD | SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRERTÜR
32 | 0.35 | 26AL | SIGNAL B ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRERSEITE
33 | 0.35 | 26AK | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRERSEITE
34 | 0.35 | 26AC | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRERTÜR
35 | 0.35 | 26AW | SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
36 | 0.35 | 26AV | SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
37 | 0.35 | 26AX | SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 3
38 | 0.35 | 26AH | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERSEITE HINTEN
39 | 0.35 | 26AA | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
40 | 0.35 | 26AM | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE