983

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q814

#### 983
STROMVERSORGUNGSREALAIS STEUERGERÄT DIESELEINSPRITZANLAGE
ALLE TYPEN

1 | 1.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
2 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3 | 1.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
3 | 4.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
5 | 2.5 | 3FB | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
5 | 2.5 | 3FB | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS