R4

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R4
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/BEIFAHRERTÜR
X84 B84,S84/DD/CPE

2 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
3 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
6 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
9 | 0.35 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
9 | 0.5 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
10 | 0.35 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
10 | 0.5 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
11 | 0.35 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
12 | 0.35 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
18 | 1.4 | BP70 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION BEIFAHRERSEITE
22 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
23 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
24 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
25 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
26 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
28 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
29 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
33 | 0.5 | 26P | + INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
34 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN BEIFAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
35 | 0.5 | 26Q | SIGNAL INFRAROTSENSOR GRIFFE SEITENTÜREN BEIFAHRERSEITE
37 | 0.35 | 26AC | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRERTÜR
38 | 0.35 | 26AD | SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE BEIFAHRERTÜR
39 | 3.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
40 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
41 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
42 | 0.35 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE