261

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
RAD04/SSNAV

1 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
3 | 0.35 | 107D | SIGNAL RADIO TELEPHONE COUPURE RADIO
4 | 1.0 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
5 | 0.35 | 34AM | + AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
7 | 1.0 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
8 | 3.0 | MAW | MASSE ELECTRIQUE RADIO PASSAGE ROUE ARRIERE DROIT
9 | 1.0 | 34D | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
10 | 1.0 | 34C | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
11 | 1.4 | 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
12 | 1.4 | 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
13 | 1.4 | 34G | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
14 | 1.4 | 34H | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
15 | 1.0 | 34A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
16 | 1.0 | 34B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE