1081

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1081
COMMANDE MARCHE ARRÊT LIMITEUR RÉGULATEUR VITESSE
EBASE/ABLAV CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

A1 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
B1 | 0.35 | 3PD | COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
A2 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
B2 | 0.35 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
A3 | 0.35 | 3FX | COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE