261

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
RAD04/SSNAV

1 | 0.35 | 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
2 | 0.35 | 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
3 | 0.22 | 34BR | ÜBERBRÜCKUNGSSIGNAL CAN H RADIO
4 | 0.22 | 34BS | SIGNAL BRÜCKE CANL RADIO
5 | 0.22 | 34BR | ÜBERBRÜCKUNGSSIGNAL CAN H RADIO
6 | 0.22 | 34BS | SIGNAL BRÜCKE CANL RADIO
8 | 0.35 | 34GD | SIGNAL EIN AUS 1 KOMMUNIKATION